**Průvodní a technická zpráva**

**Identifikační údaje**

**Údaje o stavbě:**

**Název stavby: „Lovosice – hřbitov – bezodtoková jímka splaškových vod“**

**Místo stavby: Katastrální území Lovosice, pozemek parc. číslo 2203 / 1**

**Předmět dokumentace: Zrušení a sanace stávající bezodtokové jímky**

**splaškových vod u pietní síně hřbitova Lovosice**

**a realizace nové bezodtokové jímky splaškových**

**vod. Předmětná projektová dokumentace bude**

**podkladem pro žádost o územní souhlas stavebního**

**úřadu.**

**Údaje o investorovi: Město Lovosice, Školní ulice 2, 410 30 Lovosice,**

**IČ: 00263991, e-mail:** [ondrej.rondos@meulovo.cz](mailto:ondrej.rondos@meulovo.cz)

**Bankovní spojení: č.ú. 724471 / 0100, Kom. banka**

**Údaje o zpracovateli**

**projektové dokumentace: Marta Lennerová, Seifertova 1879 / 8, 412 01**

**Litoměřice, IČ: 87515237;**

**Autorizace PD: Ing. Jan Lenner, Seifertova 1879 / 8, 412 01 Litoměřice,**

**IČ: 69295247, DIČ: CZ5408102909, mob. 602 493 273,**

**Č. autorizace: 0401625, e-mail:** [info@janlenner.cz](mailto:info@janlenner.cz)

**Údaje o území: Území dotčené stavbou je dle Informace o pozemku**

**z KN ostatní plochou – ostatní komunikací. Pozemek**

**je ve vlastnictví investora stavby – Města Lovosice.**

**Jedná se o zastavěné území, stavba je v souladu**

**s územně plánovací dokumentací a budou dodrženy**

**obecné požadavky na využití území.**

**Stavba nevyžaduje výjimky nebo úlevová řešení, ani**

**související nebo podmiňující investice.**

**Údaje o stavbě: Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru, která**

**nebude kulturní památkou ani vodohospodářským**

**dílem. Bude sloužit k akumulaci splaškových vod ze**

**sociálního zařízení obřadní síně hřbitova v Lovosicích.**

**Při realizaci stavby budou dodrženy technické poža –**

**davky na stavby i obecné technické požadavky zabez -**

**pečující bezbariérové užívání staveb. Stavba není**

**v záplavovém území, nevyžaduje kácení dřevin, ani**

**nevyžaduje zábor zemědělské půdy.**

**Konkrétně se jedná o zrušení a sanaci stávající rozpa –**

**dající se jímky odpadních vod o objemu cca 3 m3 a**

**realizaci nové železobetonové jímky o objemu 5 m3.**

**Na kanalizačním propojovacím potrubí bude osazena**

**lomová revizní šachta.**

**Doba výstavby: Předpokládaný termín realizace je 09 – 10 / 2017.**

**Technická zpráva**

**Stávající rozpadající jímka odpadních vod o objemu cca 3m3 bude zrušena, dezinfikována a zaplněna kamenivem. Před finálním zásypem kamenivem bude do tohoto prostoru osazena revizní lomová šachta o průměru DN 400 mm. Do této šachty bude přepojeno stávající vyústění odpadních vod ze sociálního zařízení obřadní síně hřbitova, a to potrubím min. PVC 150 mm. Z revizní šachty bude vedeno potrubí PVC SN 10 DN 200 mm v délce 16,00 m ve spádu 10,00 promile do nové jímky splaškových vod.**

**Před zahájením zemních prací pro osazení nové jímky bude odstraněn stávající lehký přístřešek (dřevěné zastropení, ocelové sloupky). Tento odstraněný materiál bude odvezen do areálu Technických služeb Lovosice, případně do Sběrného dvora či na skládku odpadů (rozhodne investor).**

**V místě dle katastrálního situačního výkresu (C2) bude osazena nová železobetonová jímka obdélníkového půdorysu 2250 x 2050mm (prefabrikát). Založení jímky bude představovat přehutnění základové spáry a uložení drceného kameniva, podkladového štěrku, instalaci KARI sítě a podkladového betonu (viz technický výkres „D“). Jímka bude opatřena železobetonovou stropní deskou opět vyztuženou KARI sítí. Ve stropní desce bude vstupní otvor s poklopem 600 x 600 mm. Osazení a kotvení na stropní desku bude těsněno silikonovým tmelem. Jímka bude opatřena 8 kusy kramlových stupadel. Do prostupu do jímky bude zaústěno kanalizační potrubí PVC SN 10 DN 200mm.**